# 엣지(스피폭스) ↔ IDC 중앙 수집 파이프라인 — 기존 기능 전수 조사 및 파이프라인 이식 가이드

> 조사 대상
> - **엣지 서버(고객사 수집서버)**: `112.168.212.142` — `waceserver` (Ubuntu, Docker Compose)
> - **IDC 중앙 서버**: `211.115.91.170` — `waceserver01` (Ubuntu, **Kubernetes v1.28 single-node**)
> 조사 일자: 2026-04-20
> 목적: 현재 엣지+IDC가 운용 중인 "수집 → 전송 → 적재 → 조회" 전 기능을 **Pipeline 애플리케이션(vexplor_Pipeline)**에 이식하기 위한 스펙 정리

---

## 0. TL;DR — 파이프라인에 넣어야 할 기능 한 줄 요약

| # | 기능 | 현재 위치 | 파이프라인 이식 방식 |
|---|---|---|---|
| 1 | 다중 프로토콜 수집 (XGT/Modbus/OPC UA/S7/MQTT/SQL/CAS) | 엣지 `data-collector` (Python) | **Pipeline Backend 내부 `collectors/` 모듈**로 이식 |
| 2 | Bootstrap(MAC→UUID) / Config 원격 동기화 | 엣지 `data-collector/bootstrap/` | Pipeline 측 `/api/edge/provision`, `/api/edge/config` 제공 |
| 3 | Store & Forward (로컬 Kafka 버퍼 + RetryQueue) | 엣지 Kafka + `publishers/retry_queue.py` | Pipeline 내부 큐(Kafka or Redis Streams) + 재시도 정책 |
| 4 | Kafka → 중앙 MQTT 배치 포워딩 | 엣지 `kafka-to-central-mqtt` (Python, stateless) | Pipeline `services/forwarder/` 서비스로 이식 |
| 5 | MQTT 공유구독 → TimescaleDB 배치 INSERT | **IDC `digital-twin-web-backend` Node.js** (`mqtt-ingestion.service.js`) | Pipeline Backend의 **데이터 소스(TimescaleDB)** 뒤단에 동일 ingestion 서비스 |
| 6 | Fleet Agent 원격 관리(컨테이너 제어/헬스/오프라인큐) | 엣지 `fleet-agent` (Node.js, `device-supervisor`) | Pipeline이 Fleet API(`fleet-api.vexplor.com`) 소비 측으로 통합 |
| 7 | 이미지 자동 배포 체인 | Harbor → Watchtower 5분 폴링 → 라벨 기반 교체 | Pipeline CI/CD에서 Harbor push + 라벨 규약 유지 |
| 8 | 설비 상태 동기화 (개별 `device_id`별) | IDC 백엔드 `equipment-status-sync.service.js` | Pipeline의 `equipmentStatus` 실시간 갱신 모듈 |

**2026-04-20 파이프라인 작업자 발언 (정책 결정)**:
> "그 엣지 코드 변경되서 커밋하면 harbor에 이미지 올라가는데 플릿 에이전트가 주기적으로 harbor에 있는 이미지가 최신값인지 확인해서 변경사항이 있으면 엣지서버 최신화 될거에요"
>
> ⚠️ **사실 보정**: 실제로 Harbor 폴링을 하는 주체는 **Fleet Agent가 아니라 Watchtower 컨테이너**입니다 (5분 간격, `com.centurylinklabs.watchtower.enable=true` 라벨 기준). Fleet Agent는 **원격 제어/상태 보고**만 담당. 파이프라인에 이식할 때 이 부분을 혼동하지 않도록 구분해야 합니다.

---

## 1. 엣지(스피폭스) 서버 — 현재 구성

### 1.1 전체 구성
- **OS**: Ubuntu, Linux 6.8.0-110-generic
- **오케스트레이션**: Docker Compose 전용 (`kubectl`/`kubeadm` 바이너리는 있지만 클러스터는 `10.10.0.74:6443` 연결 거부로 꺼져 있음)
- **이미지 소스**: `harbor.wace.me/vexplor_fleet/*`
- **자동 업데이트**: Watchtower 컨테이너 (`nickfedor/watchtower:latest`, 5분 폴링, 라벨 기반)

### 1.2 기동 중인 컨테이너 (`docker ps` 시점)

| 컨테이너 | 이미지 | 역할 |
|---|---|---|
| `data-collector` | `harbor.wace.me/vexplor_fleet/data-collector:latest` | 메인 수집기 (XGT/Modbus/OPC UA/S7/MQTT/SQL/CAS) |
| `data-collector-alpet` | 동일 | 알펫 전용 (MSSQL, `network_mode: host`, `EDGE_ID=ALPET-001`) |
| `fleet-agent` | `harbor.wace.me/vexplor_fleet/device-supervisor:latest` | 원격 관리/헬스/컨테이너 제어 |
| `kafka-to-central-mqtt` | `harbor.wace.me/vexplor_fleet/kafka-to-central-mqtt:latest` | 로컬 Kafka → 중앙 MQTT 포워더 |
| `watchtower` | `nickfedor/watchtower:latest` | Harbor 폴링 자동 배포 |
| `kafka` | `confluentinc/cp-kafka:7.5.0` (KRaft) | 로컬 Store & Forward 버퍼 |

> `timescaledb`, `kafka-to-timescale`, `emqx`는 통합 compose에 정의만 존재. **현재 미기동** — TimescaleDB는 IDC로 이전됨.

### 1.3 Data Collector 내부 (이식 대상 핵심)

**컨테이너 내부 경로**: `/app/src/data_collector/`, 엔트리 `python -m data_collector.main`

```
data_collector/
├── main.py                        # EdgeAgent 메인 루프 (bootstrap → config sync → collect → publish)
├── models.py                      # DeviceData, TagValue
├── bootstrap/
│   ├── aas_client.py              # AAS(Asset Admin Shell) API 클라이언트
│   ├── bootstrapper.py            # MAC → UUID 프로비저닝
│   └── config_syncer.py           # 서버 Config 주기 pull (기본 5분)
├── collectors/
│   ├── base.py / manager.py
│   ├── cas_collector.py / cas_protocol.py
│   ├── modbus_collector.py
│   ├── mqtt_collector.py
│   ├── opcua_collector.py
│   ├── s7_collector.py            # Siemens S7
│   ├── sql_collector.py           # MSSQL 등
│   ├── xgt_collector.py + xgt_connection_pool.py   # LS XGT
├── processors/
│   ├── aggregator.py / converter.py / filter.py
├── publishers/
│   ├── kafka_publisher.py         # 로컬 Kafka publish
│   └── retry_queue.py             # Store & Forward (max 100,000건)
├── consumers/
│   └── kafka_to_central_mqtt.py   # (임베디드 포워더 변형 — 실행은 별도 컨테이너에서)
└── config/
    └── settings.py
```

**`EdgeAgent` 책임 (main.py)**:
1. **Bootstrap** — MAC 주소로 VEX Flow 서버(`https://collectormanager.vexplor.com`)에서 UUID 발급
2. **Config Sync** — `EDGE_CONFIG_SOURCE=api | aas` 모드로 주기 pull
3. **Collector Manager** — 태그/프로토콜별 Collector 기동
4. **Kafka Publish** — 수집→`edge-raw-data` 토픽, 실패시 `RetryQueue`
5. **변경 감지** — `_last_values`로 중복 송신 억제

**실제 운용 환경변수 (스피폭스)**:
```
EDGE_SERVER_URL=https://collectormanager.vexplor.com
EDGE_CONFIG_SOURCE=api
EDGE_KAFKA_BROKERS=kafka:9092
EDGE_MQTT_BROKER_URL=mqtt://emqx:1883   # 로컬 EMQX (현재 미기동)
EDGE_MQTT_ENABLED=true
DEVICE_ID=edge-0f4d04ed
COMPANY_ID=7f5c058c-ef65-45e3-838e-cebaec2d6170   # spifox
```

### 1.4 Fleet Agent (`device-supervisor`) 내부

**언어/구성**: Node.js + TypeScript 빌드 산출물, 패키지명 `device-supervisor` v1.0.2

```
/app/dist/
├── index.js                # 엔트리
├── docker.js               # dockerode 기반 컨테이너 제어 (/var/run/docker.sock:ro 마운트)
├── heartbeat.js            # 주기 하트비트 (HEARTBEAT_INTERVAL=30)
├── metrics.js              # systeminformation 기반 시스템 지표
├── mqtt.js                 # 중앙 MQTT/Fleet API 통신
├── offline/
│   ├── store.js            # better-sqlite3 오프라인 큐
│   └── sync.js             # 복구 시 재전송
└── config.js
```

**주요 의존성**: `dockerode`, `mqtt`, `systeminformation`, `node-cron`, `better-sqlite3`, `winston`, `axios`
**엔드포인트**: `FLEET_API_URL=https://fleet-api.vexplor.com`, MQTT `mqtt://211.115.91.170:31883`
**관리 대상**: `MANAGED_CONTAINERS=data-collector,kafka` 등 (env로 주입)

**역할 명확화** (⚠️ 전 담당자 발언 보정): Fleet Agent는 **원격 제어/상태 보고/오프라인 큐** 담당. **Harbor 폴링/이미지 교체는 Watchtower가 수행**하며 Fleet Agent와 무관.

### 1.5 Kafka → 중앙 MQTT 포워더 (Stateless Multi-Tenant)

**엔트리**: `python -u /app/forwarder.py`
**토픽 규칙**:
- 데이터: `dt/v1/data/{company_id}/{edge_id}`
- 하트비트: `dt/v1/status/{company_id}/{edge_id}`
- QoS 1, MQTTv5
- 배치: `BATCH_SIZE=50` 또는 `BATCH_TIMEOUT_MS=3000`

**설계 포인트**:
- **Stateless**: 메시지 페이로드의 `edge_id`로 토픽 동적 라우팅 → 하나의 포워더가 다수 Edge 처리 가능
- **Config API** 지원 (선택): `CONFIG_API_URL`이 있으면 CCM/DT Config API에서 `central_mqtt.{host,port,username,password}` 덮어씀
- `edge_stats`로 edge_id별 forwarded/failed/first_seen/last_seen 통계 추적

**Edge → 중앙 최종 MQTT 페이로드**:
```json
{
  "timestamp": "2026-04-11 11:20:14.922601",
  "edge_id": "aff81fbf-9b4c-43e0-9395-566bf47c3f9c",
  "device_id": "75570e41-821c-4813-a212-1131fc6fb538",
  "tags": { "태그명1": value, "태그명2": value },
  "priority": 2,
  "company_id": "spifox",
  "forwarded_at": "..."
}
```
(실 Kafka 메시지엔 `plc_state`, `error_message` 같은 부가 필드 존재)

### 1.6 Watchtower 자동 배포

- 컨테이너가 5분(`--interval 300`)마다 Harbor 폴링
- `WATCHTOWER_LABEL_ENABLE=true` — 라벨 `com.centurylinklabs.watchtower.enable=true`가 붙은 컨테이너만 교체
- `WATCHTOWER_CLEANUP=true` — 구 이미지 자동 삭제
- `~/.docker/config.json` 마운트 → Harbor 인증 사용

**라벨 정책**:
- ON (자동 업데이트): `data-collector`, `data-collector-alpet`, `fleet-agent`, `kafka-to-central-mqtt`, `kafka-to-timescale`
- OFF (보수적): `kafka`, `timescaledb`, `watchtower` 자신

---

## 2. IDC 중앙 서버 — 현재 구성

### 2.1 전체 구성
- **OS**: Ubuntu, Linux 6.8.0-101-generic
- **오케스트레이션**: **Kubernetes v1.28.0 single-node** (control-plane = `waceserver01`, flannel CNI)
- **네임스페이스**: `digital-twin`, `fleet`, `ingress-nginx`, `logic-studio`, `wace-business-management`
- **이미지 레지스트리**: `192.168.1.100:5001/digital-twin/*` (내부 Harbor 프록시)

### 2.2 `digital-twin` 네임스페이스 핵심 파드

| Pod | 역할 |
|---|---|
| `digital-twin-mqtt-*` | **EMQX 브로커** (Edge에서 들어오는 원격 MQTT) |
| `digital-twin-timescale-0` | **TimescaleDB** (`edge_telemetry` DB, 시계열 적재) |
| `digital-twin-web-backend` | **MQTT 구독 + TimescaleDB 적재 + API 서버** (Node.js, Express) |
| `digital-twin-web-frontend` | 웹 UI (2 replicas) |
| `digital-twin-web-postgres-0` | 메타데이터 PostgreSQL |
| `digital-twin-web-redis` | 세션/캐시 |
| `basyx-*` | Eclipse BaSyx AAS 스택 (aas-discovery/env/registry, submodel-registry, cd-repository, web-ui, mongodb) |
| `unity-webgl-server` | Unity 3D 뷰어 |
| `vexspace-postgres-0` | Vex Space 전용 Postgres |

### 2.3 NodePort 외부 노출 (211.115.91.170:*)

| 서비스 | NodePort | 내부 포트 | 용도 |
|---|---|---|---|
| `digital-twin-mqtt-external` | **31883** | 1883 (MQTT) | **Edge → 중앙 MQTT 인입** |
| `digital-twin-mqtt-external` | 31084 | 8083 (WS) | MQTT WebSocket |
| `digital-twin-mqtt-external` | 31183 | 18083 | EMQX Dashboard |
| `digital-twin-timescale-external` | **30543** | 5432 | **TimescaleDB 직접 조회** (파이프라인이 붙는 곳) |
| `digital-twin-web-postgres-external` | 30533 | 5432 | 메타 Postgres |
| `vexspace-postgres-external` | 31141 | 5432 | Vex Space DB |
| `fleet-emqx` | 31884 | 1883 | Fleet 네임스페이스 별도 MQTT |
| `fleet-postgres` | 31985 | 5432 | Fleet 메타 DB |
| `ingress-nginx-controller` | 31878/30361/31591 | 80/443/1884 | 공용 ingress (1884는 MQTT over ingress) |

> 프론트엔드의 **"데이터 소스 - PLC_탑씰"**(`211.115.91.170:30543 / edge_telemetry / telemetry_user`)이 바로 `digital-twin-timescale-external`입니다.

### 2.4 MQTT → TimescaleDB 적재 로직 (핵심, 이식 대상)

**위치**: `digital-twin-web-backend` 컨테이너 내 `src/services/ingestion/mqtt-ingestion.service.js`
**언어/스택**: Node.js, `mqtt` 5.14, `pg` 8.17, `sequelize` 6.35 (단, ingestion은 생 `pg` Pool 사용)

**EMQX 접속**:
```
MQTT_BROKER_URL=mqtt://digital-twin-mqtt:1883
MQTT_INGESTION_USER=ingestion
MQTT_INGESTION_PASSWORD=ingestion_secret     # ⚠️ 외부용은 ingestion_secret_prod (엣지 .env 기준)
```

**TimescaleDB 접속** (envVar):
```
TIMESCALE_HOST=digital-twin-timescale
TIMESCALE_PORT=5432
TIMESCALE_DB=edge_telemetry
TIMESCALE_USER=telemetry_user
TIMESCALE_PASSWORD=***MASKED***
```

**구독 패턴 (공유구독 — 수평 확장 가능)**:
```
$share/ingestion-group/dt/v1/data/+/+
$share/ingestion-group/dt/v1/status/+/+
```
- `$share/<group>/...` EMQX 공유구독으로 여러 백엔드 replica 간 메시지 분배
- `+/+` 와일드카드로 `{company_id}/{edge_id}` 모두 수신 (ACL 이슈로 `#` 대신 `+/+` 사용)

**처리 흐름 (`handleTelemetryData`)**:
1. 토픽 파싱 → `[company_id, edge_id]`
2. JSON 파싱
3. `item.tags` 딕셔너리면 각 태그마다 row 1건 생성:
   ```
   time, company_id, edge_id, tag_name, value(DOUBLE), quality, metadata(JSON)
   ```
4. 단일 태그 형식(`tag_name/value`)도 지원
5. **buffer**에 쌓고 `BATCH_SIZE=1000` 또는 `FLUSH_INTERVAL=5s` 도달 시 `batchInsert('edge_telemetry', rows, cols)`
6. Status(하트비트)는 `edge_status` 테이블에 적재 (`status, ip_address, firmware_version, metadata`)

**신뢰성 기능**:
- **Circuit Breaker**: 연속 실패 5회(`CIRCUIT_BREAKER_MAX_FAILURES=5`) 시 OPEN, 60초 후 HALF_OPEN 회복
- **Exponential backoff 재연결** (1s → 60s)
- **버퍼 오버플로우 방지**: `MAX_BUFFER_SIZE=100,000` 초과 시 오래된 80%부터 drop
- **재시도 큐**: 실패 배치 최대 5,000건 재주입 (`MAX_RETRY_BUFFER_SIZE=10,000`)
- **stats 노출**: `messagesReceived/telemetryInserted/statusInserted/errors/droppedMessages/circuitBreakerTrips`

**설비 상태 동기화 (`handleEquipmentDataReceived`)**:
- 메시지 내 `device_id`별로 원본 값(문자열 포함) 보존
- 별도 서비스 `equipment-status-sync.service.js`가 개별 설비 UUID로 조회해 마지막 수신 시각/값 갱신 (Heartbeat도 포함)

### 2.5 TimescaleDB 스키마 (추정 + 기존 코드 근거)

`timescale.config.js`의 `batchInsert` 호출 컬럼과 과거 `kafka_to_timescale.py` INSERT를 조합하면 다음 형태:

**`edge_telemetry`** (hypertable 가능성, time 기준):
| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| `time` | TIMESTAMPTZ | 수집 시각 |
| `company_id` | TEXT/UUID | 고객사 ID |
| `edge_id` | TEXT | 엣지 장치 ID |
| `tag_name` | TEXT | 태그명 |
| `value` | DOUBLE PRECISION | 수치값 (비수치는 NULL) |
| `quality` | TEXT | `good` 기본 |
| `metadata` | JSONB | `{device_id, priority, forwarded_at, ...}` |

**`edge_status`**:
| 컬럼 | 타입 |
|---|---|
| `time`, `company_id`, `edge_id` | 공통 |
| `status` | TEXT (`online` 기본) |
| `ip_address`, `firmware_version` | TEXT |
| `metadata` | JSONB |

> 실제 `\d+` 확인은 `digital-twin-timescale-0` 파드의 psql 비밀번호가 로컬 환경에서 필요 (envVar `TIMESCALE_PASSWORD`) — 다음 접속 시 실 스키마/인덱스/리텐션 정책/연속집계(continuous aggregate) 확인 필요.

---

## 3. 전체 데이터 흐름

```
[현장 PLC/장비 — 스피폭스 공장]
  │ (XGT / Modbus / OPC UA / S7 / MQTT / MSSQL / CAS)
  ▼
[엣지 서버: data-collector 컨테이너]
  · bootstrap (MAC→UUID)
  · config sync (5분마다 collectormanager.vexplor.com)
  · 프로토콜별 Collector → processors(filter/aggregate/convert) → publish
  ▼
[로컬 Kafka — edge-raw-data 토픽] ◀─── RetryQueue (실패 재시도, 최대 10만건)
  ▼
[kafka-to-central-mqtt 포워더]
  · batch 50건 / 3초
  · 토픽 동적 라우팅: dt/v1/data/{company_id}/{edge_id}
  · QoS 1, MQTTv5
  ▼ (인터넷 경유)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
[IDC 중앙: 211.115.91.170 K8s]
  ▼
[EMQX (digital-twin-mqtt, NodePort 31883)]
  · user=ingestion / pass=ingestion_secret_prod
  ▼ (공유구독 $share/ingestion-group/dt/v1/+/+/+)
[digital-twin-web-backend: mqtt-ingestion.service.js]
  · buffer 1000건 / 5초 flush
  · Circuit Breaker, Exponential backoff, 버퍼오버플로 방지
  · device_id별 → equipment-status-sync.service
  ▼ pg.batchInsert (ON CONFLICT DO NOTHING)
[TimescaleDB: edge_telemetry DB]
  · edge_telemetry (시계열)
  · edge_status (하트비트)
  ▲ NodePort 30543
  │
[Pipeline Frontend — 데이터 소스 "PLC_탑씰"] ← 현재 조회용 read 연결

[Fleet 관리 루프]
  fleet-agent(엣지) ──MQTT/HTTPS── fleet-api.vexplor.com ── fleet-emqx(IDC)
       │
       └─ dockerode → 엣지 컨테이너 start/stop/restart

[자동 배포 루프]
  Harbor(harbor.wace.me) ◀──push── 엣지 코드 CI
       ▲
       │ 5분 폴링 (Watchtower, label=enable)
  Watchtower(엣지) ── docker pull & recreate ──▶ 대상 컨테이너 교체
```

---

## 4. Pipeline 애플리케이션에 이식해야 할 기능 (작업 체크리스트)

### 4.1 백엔드 (`backend-node`)

- [ ] **`/api/datasource/timescale`** — TimescaleDB 커넥션 풀 (`pg`) 추가
  - envVar: `TIMESCALE_HOST/PORT/DB/USER/PASSWORD` (기본 `211.115.91.170:30543 / edge_telemetry / telemetry_user`)
  - `timescale.config.js`의 `batchInsert(table, rows, columns)` 패턴 그대로 포팅 (ON CONFLICT DO NOTHING)
- [ ] **`services/ingestion/mqtt-ingestion.service`** — EMQX 공유구독 + 버퍼 + Circuit Breaker
  - 토픽: `$share/<groupId>/dt/v1/data/+/+`, `dt/v1/status/+/+`
  - envVar: `MQTT_BROKER_URL`, `MQTT_INGESTION_USER/PASSWORD`, `INGESTION_BATCH_SIZE=1000`, `INGESTION_FLUSH_INTERVAL=5000`, `INGESTION_MAX_BUFFER_SIZE=100000`, `CIRCUIT_BREAKER_MAX_FAILURES=5`, `CIRCUIT_BREAKER_RESET_MS=60000`
  - `edge_telemetry` / `edge_status` 2개 테이블 적재 분기
- [ ] **`services/forwarder/kafka-to-mqtt.service`** — (엣지 수집을 파이프라인이 직접 도맡을 경우) 기존 Python `kafka_to_central_mqtt.py`를 Node로 포팅
- [ ] **`services/collectors/*`** — 프로토콜별 수집기 (XGT/Modbus/OPC UA/S7/MQTT/SQL/CAS) Node 이식
  - 라이브러리 후보: `modbus-serial`, `node-opcua`, `nodes7`, `mqtt`, `mssql/mysql2/pg`, `ls-electric-xgt`(자체 구현 필요)
- [ ] **`services/bootstrap/provisioning`** — 엣지의 `bootstrap/aas_client.py` + `bootstrapper.py` 역할
  - `POST /api/edge/provision`으로 `{mac_address, company_id}` 받아 UUID/access_token 발급
  - `GET /api/edge/config?edge_id=...`로 수집 태그/주기 Config 반환 (기존 `config_syncer.py` 호환)
- [ ] **`services/equipment-status-sync`** — `device_id`별 마지막 수신시각/값 갱신
  - 기존 프로젝트의 [backend-node/src/services/batchSchedulerService.ts](../backend-node/src/services/batchSchedulerService.ts)와 통합 고려
- [ ] **`services/fleet-agent-bridge`** — Fleet API 소비자
  - 엣지에서 올라오는 heartbeat/metrics를 UI에 노출
  - 파이프라인 자체를 Fleet 피관리 대상으로도 등록 가능하게 (원격 재시작 허용)

### 4.2 프론트엔드 (`frontend`)

- [ ] 데이터 소스 관리 화면([frontend/app/(main)/admin/automaticMng/batchmngList/](../frontend/app/(main)/admin/automaticMng/batchmngList/))에 **TimescaleDB 타입** 추가 (현재는 MariaDB/PostgreSQL만)
- [ ] 엣지 디바이스 목록(Fleet 연동) 화면 — DEVICE_ID/COMPANY_ID/last_seen/image_version 노출
- [ ] Ingestion 실시간 통계 대시보드 — `messagesReceived/telemetryInserted/droppedMessages/circuitBreakerTrips`
- [ ] 태그별 시계열 조회 — `edge_telemetry` 쿼리 (time_bucket, continuous aggregate 활용)

### 4.3 CI/CD / 배포

- [ ] **Harbor 푸시 파이프라인** — 엣지 컴포넌트(`data-collector`, `fleet-agent`, `kafka-to-central-mqtt`) 이미지 빌드/푸시 단계를 Jenkinsfile에 통합
- [ ] **Watchtower 라벨 정책 유지** — 새 컨테이너는 반드시 `com.centurylinklabs.watchtower.enable=true` 라벨을 명시적으로 붙이거나 떼기 (불투명한 자동 롤아웃 방지)
- [ ] **릴리스 게이트** — `:latest` 즉시 롤아웃을 피할 필요가 있으면 `:stable`/`:canary` 태그 도입 검토

### 4.4 보안/비밀 관리

- [ ] TimescaleDB 비밀번호, MQTT `ingestion` 계정, Harbor 자격, Fleet API 토큰은 **K8s Secret / `.env` 중 한 곳에서만 관리**하고 소스 커밋 금지
- [ ] 현재 IDC `digital-twin-web-backend` Deployment에 **평문으로 `TIMESCALE_PASSWORD` 노출** 중 → 파이프라인 이식 시 `secretKeyRef`로 전환 권장

---

## 5. 외부 엔드포인트 레퍼런스

| 대상 | 주소 | 용도 |
|---|---|---|
| VEX Flow (프로비저닝/Config) | `https://collectormanager.vexplor.com` | data-collector `EDGE_SERVER_URL` |
| Fleet Manager API | `https://fleet-api.vexplor.com` | fleet-agent 원격관리 |
| 중앙 MQTT (EMQX) | `211.115.91.170:31883` → svc `digital-twin-mqtt` | 엣지 → 중앙 데이터 인입 |
| 중앙 TimescaleDB | `211.115.91.170:30543` → svc `digital-twin-timescale` | 시계열 조회/적재 |
| Harbor 레지스트리 | `harbor.wace.me` | 모든 엣지 이미지 소스 |
| 내부 Harbor 프록시(IDC) | `192.168.1.100:5001` | K8s 이미지 풀 경로 |

---

## 6. 추후 확인 필요 사항 (다음 접속 시)

1. **TimescaleDB 실제 스키마** — `\d+ edge_telemetry`, `\d+ edge_status`, hypertable 여부, continuous aggregate, retention policy
2. **`equipment-status-sync.service.js` 전체 소스** — 개별 설비 매칭 로직(equipmentId vs edgeDeviceId fallback)
3. **Fleet Manager API 엔드포인트 계약** — `device-supervisor` 측 `mqtt.js`/`heartbeat.js`의 호출 패턴
4. **EMQX ACL 설정** — `ingestion` 계정이 어떤 토픽에 write/read 권한 갖는지 (로그에서 `#` 구독은 거부 확인됨)
5. **Harbor repository 목록** — `vexplor_fleet/*`, `digital-twin/*` 태깅 규약
6. **Watchtower 라벨 전수 목록** — 각 엣지별로 어떤 컨테이너가 자동배포 대상인지 확정
7. **백엔드 `run-migration` init container** — TimescaleDB 마이그레이션 스크립트(`/app/migrations` 또는 `/app/scripts`) 확인하면 정확한 스키마 확보 가능

---

## 7. 관련 기존 문서

- [FLEET_EDGE_INTEGRATION.md](FLEET_EDGE_INTEGRATION.md)
- [FLEET_HOOK_INTEGRATION.md](FLEET_HOOK_INTEGRATION.md)
- [../customer-snapshot.md](../customer-snapshot.md)
