# INVYONE Stage-2 — Water Treatment SCADA Demo

⚠ CRITICAL P-IN-HH BW-A1 토출 압력 — 정상범위(4.0~5.0 bar) 초과 / 누설 의심 📍 펌프룸 A · BW-A1 (원수 취수펌프 #1)
--:--
🚨 INVYONE EHS 지금
긴급 알람 발생
P-IN 토출압 HH — 즉시 점검 요망
📍 위치: 펌프룸 A · BW-A1 (원수 취수펌프 #1) ↙ P&ID에서 ⚠ 깜빡이는 설비 확인
● REC CAM-01 / PUMP ROOM A / BW-A1 --:--:--
P-IN-HH
해상도: 1920×1080 FPS: 30 ● LIVE
담당자 정보
김영수
안전관리책임자
EHS 1차 대응자
휴대폰 010-7842-3019
현재 위치관제실
응답 상태📡 알림 발송 중...
▲ 알람 상세
BW-A1 토출 압력이 정상 운전 범위(4.0~5.0 bar)를 초과했습니다. 현장 점검이 즉시 필요합니다.

## EVENT LOG